##### NOTA ACLAROTORIA Nº 1

**Expte. Nª 05040-7-D-2018**

Ante las consultas planteadas esta Oficina de Estudios y Proyectos informa:

* Relleno de terreno debido a bajo nivel con respecto a la calle, si debe ser contemplado en el presupuesto: **en el art. Nº 7 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares se especifica que …de acuerdo con las cotas establecidas en los planos generales …. Se realizarán los movimientos de tierra que correspondan……”.**
* Resolución sobre los desagües pluviales del terreno: **Deberá preverse la evacuación de los líquidos pluviales por conducto a espacio verde frontal existente( Plaza).**
* Se debe ejecutar alacena: **NO.**
* Dimensiones de terreno para definir el cierre de la mampostería: **son 65.20 m de cierre de mampostería. Frente del inmueble de 38.70 m.**
* Tipos de luminarias a colocar en cada aula y patio de formación: **en aulas colocar artefactos de iluminación con tobos led dobles con louver y fondo refractario. Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Electricidad.**
* Ubicación de calefactores: uno en cada aula de 5000 calorías y dos de igual capacidad en salón de usos múltiples. Todos los artefactos deberán estar protegidos para evitar la producción de accidente alguno con la población infantil del establecimiento.
* Ubicación de extintores: se proveerán cuatro extintores de las características mencionadas en pliego, cuya ubicación definitiva se verá en obra.
* Material para llevar a cabo la pérgola de ingreso correas C01: **caño estructural de 100 mm por 60 mm de espesor 2 mm.**